深圳市业昕工程检测有限公司

建筑密封材料类检测委托单(一)

第 页 共 页

查询号： 委托编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见证人单位 |  | 见证卡编号 |  | 委托日期 |  | 见 证 判 定 | □ 有见证送检□ 监督抽检□ 执法抽检□ 甲方巡检□ 普通送检□ 其他 | 白联(交检测室) 黄联(收发室留存) 蓝联(财务留存) 红联(交委托方) |
| 委托单位 |  | 见证人签名 |  | 委托人签名 |  |
| 工程名称 |  | 见 证 人联系电话 |  | 委 托 人联系电话 |  |
| 工程部位 |  | 工程监督编号（报监编号） |  |
| 样品编号 | 检测依据 | 产品名称 | 厂家/规格型号 | 批号代表数量 | 类型/比例 | 检测项目 |
|  | □建筑用硅酮结构密封胶GB16776-2005 |  |  |  |  | □单组分□双组分比例: | □M类:金属□G类:玻璃□Q类:其他 | □表干时间 □下垂度 □邵尔硬度□拉伸模量 □挤出性 □适用期□23℃拉伸粘结强度(伸长率) |
| 基材: |  |  |  | □铝材 □玻璃 □石材 □铝塑板 □其它： | □剥离粘结破坏面积 |
| 附件: |  |  |  | □双面胶条 □泡沫棒□其它： | □相容性 |
|  | □硅酮和改性硅酮建筑密封胶GB/T14683-2017 |  |  |  | □20LM □20HM□25LM □25HM□35LM □35HM | □F类:接缝用□Gn类:镶装玻璃□Gw类:非结构性 | □表干时间 □下垂度 □弹性恢复率□挤出性 □拉伸模量□定伸粘结性□密度： |
|  | □石材用建筑密封胶GB/T23261-2009 |  |  |  | □20HM □25HM□20LM□25LM□50LM□50HM□12.5E | □单组分□双组分比例: | □表干时间 □定伸粘结性 □挤出性□拉伸模量 □下垂度□污染性 |
|  |  |  |  |
|  | □其他： |  |  |  |  |  | □其他： |
| 样品状态 | □正常 □异常 | 检测费 |  | 报告交付：报告一式 份 | 备 注 | 不同检测项目请分单填写。 |
| 样品处理 | □收样 □退样 |

收样人： 收样日期： 接 样 人： 接样日期：

说明：1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对样品与资料的真实性负责；若属有见证送检或监督抽检，需见证人或监督员在见证人签名栏中签名，

并对样品取样代表性与送检的真实性负责。

2.本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并为委托方提供的样品及其有关资料保密，检测结果以书面报告为准；委托方若不作声明，检测后样品不予保留。

3.请委托方须按时支付检测费用;凭委托单(红联) 个工作日后来领取报告。